**Activando HSRP**

Router(config-if)#int g0/0.10 – sub interfaz vlan 10

Router(config-subif)#ip add 172.16.30.3 255.255.255.0 - asignar ip de gateway de la Sub interfaz

Router(config-subif)#stan 10 ip 172.16.30.1 - asignar ip de gateway virtual para hsrp

Router(config-subif)#stan 10 pri 110

Router(config-subif)#stan 10 pree

Router(config-subif)#do wr